{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["3.3 表1-2建筑工程分类分项工程量清单","3.4 表1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单","3.5 表1-4措施项目清单","3.8 安全文明措施费分解表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3.3 表1-2建筑工程分类分项工程量清单","index":0,"n_rows":851,"n_cols":8,"rows_kept":851,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,4],[16,5,17,6],[16,7,17,7],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,4],[18,5,19,6],[18,7,19,7],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,4],[20,5,21,6],[20,7,21,7],[22,0,22,7],[23,4,23,7],[24,0,24,7],[25,0,25,5],[25,6,25,7],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,41,2],[40,3,41,4],[40,5,41,6],[40,7,41,7],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[42,3,43,4],[42,5,43,6],[42,7,43,7],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[47,0,47,7],[49,4,49,7],[50,0,50,7],[51,0,51,5],[51,6,51,7],[52,3,52,4],[52,5,52,6],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[53,2,54,2],[53,3,54,4],[53,5,54,6],[53,7,54,7],[55,5,55,6],[56,5,56,6],[57,5,57,6],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[59,3,59,4],[59,5,59,6],[60,3,60,4],[60,5,60,6],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[62,3,62,4],[62,5,62,6],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[68,0,69,0],[68,1,69,1],[68,2,69,2],[68,3,69,4],[68,5,69,6],[68,7,69,7],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[72,3,72,4],[72,5,72,6],[73,0,73,7],[75,4,75,7],[76,0,76,7],[77,0,77,5],[77,6,77,7],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[79,2,80,2],[79,3,80,4],[79,5,80,6],[79,7,80,7],[81,0,82,0],[81,1,82,1],[81,2,82,2],[81,3,82,4],[81,5,82,6],[81,7,82,7],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[89,3,89,4],[89,5,89,6],[90,3,90,4],[90,5,90,6],[91,3,91,4],[91,5,91,6],[92,3,92,4],[92,5,92,6],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[99,0,99,7],[100,4,100,7],[101,0,101,7],[102,0,102,5],[102,6,102,7],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[104,2,105,2],[104,3,105,4],[104,5,105,6],[104,7,105,7],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[106,2,107,2],[106,3,107,4],[106,5,107,6],[106,7,107,7],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[108,2,109,2],[108,3,109,4],[108,5,109,6],[108,7,109,7],[110,3,110,4],[110,5,110,6],[111,3,111,4],[111,5,111,6],[112,3,112,4],[112,5,112,6],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[119,3,119,4],[119,5,119,6],[120,3,120,4],[120,5,120,6],[121,0,121,7],[122,4,122,7],[123,0,123,7],[124,0,124,5],[124,6,124,7],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[126,2,127,2],[126,3,127,4],[126,5,127,6],[126,7,127,7],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[128,2,129,2],[128,3,129,4],[128,5,129,6],[128,7,129,7],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[130,2,131,2],[130,3,131,4],[130,5,131,6],[130,7,131,7],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[132,2,133,2],[132,3,133,4],[132,5,133,6],[132,7,133,7],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[137,2,138,2],[137,3,138,4],[137,5,138,6],[137,7,138,7],[139,3,139,4],[139,5,139,6],[140,3,140,4],[140,5,140,6],[141,3,141,4],[141,5,141,6],[142,3,142,4],[142,5,142,6],[143,0,143,7],[145,4,145,7],[146,0,146,7],[147,0,147,5],[147,6,147,7],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[149,2,150,2],[149,3,150,4],[149,5,150,6],[149,7,150,7],[151,5,151,6],[152,3,152,4],[152,5,152,6],[153,5,153,6],[154,0,155,0],[154,1,155,1],[154,2,155,2],[154,3,155,4],[154,5,155,6],[154,7,155,7],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[159,2,160,2],[159,3,160,4],[159,5,160,6],[159,7,160,7],[161,0,162,0],[161,1,162,1],[161,2,162,2],[161,3,162,4],[161,5,162,6],[161,7,162,7],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[168,4,168,7],[169,0,169,7],[170,0,170,5],[170,6,170,7],[171,3,171,4],[171,5,171,6],[172,3,172,4],[172,5,172,6],[173,3,173,4],[173,5,173,6],[174,3,174,4],[174,5,174,6],[175,3,175,4],[175,5,175,6],[176,3,176,4],[176,5,176,6],[177,3,177,4],[177,5,177,6],[178,3,178,4],[178,5,178,6],[179,3,179,4],[179,5,179,6],[180,3,180,4],[180,5,180,6],[181,3,181,4],[181,5,181,6],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[182,2,183,2],[182,3,183,4],[182,5,183,6],[182,7,183,7],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[184,2,185,2],[184,3,185,4],[184,5,185,6],[184,7,185,7],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[186,2,187,2],[186,3,187,4],[186,5,187,6],[186,7,187,7],[188,3,188,4],[188,5,188,6],[189,0,189,7],[190,4,190,7],[191,0,191,7],[192,0,192,5],[192,6,192,7],[193,3,193,4],[193,5,193,6],[194,3,194,4],[194,5,194,6],[195,3,195,4],[195,5,195,6],[196,3,196,4],[196,5,196,6],[197,3,197,4],[197,5,197,6],[198,3,198,4],[198,5,198,6],[199,3,199,4],[199,5,199,6],[200,3,200,4],[200,5,200,6],[201,3,201,4],[201,5,201,6],[202,3,202,4],[202,5,202,6],[203,3,203,4],[203,5,203,6],[204,3,204,4],[204,5,204,6],[205,3,205,4],[205,5,205,6],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[206,2,207,2],[206,3,207,4],[206,5,207,6],[206,7,207,7],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[208,2,209,2],[208,3,209,4],[208,5,209,6],[208,7,209,7],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[210,2,211,2],[210,3,211,4],[210,5,211,6],[210,7,211,7],[212,3,212,4],[212,5,212,6],[213,0,213,7],[215,4,215,7],[216,0,216,7],[217,0,217,5],[217,6,217,7],[218,3,218,4],[218,5,218,6],[219,3,219,4],[219,5,219,6],[220,3,220,4],[220,5,220,6],[221,3,221,4],[221,5,221,6],[222,3,222,4],[222,5,222,6],[223,3,223,4],[223,5,223,6],[224,3,224,4],[224,5,224,6],[225,3,225,4],[225,5,225,6],[226,3,226,4],[226,5,226,6],[227,3,227,4],[227,5,227,6],[228,3,228,4],[228,5,228,6],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[229,2,230,2],[229,3,230,4],[229,5,230,6],[229,7,230,7],[231,5,231,6],[232,5,232,6],[233,5,233,6],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[234,2,235,2],[234,3,235,4],[234,5,235,6],[234,7,235,7],[236,3,236,4],[236,5,236,6],[237,3,237,4],[237,5,237,6],[238,4,238,7],[239,0,239,7],[240,0,240,5],[240,6,240,7],[241,3,241,4],[241,5,241,6],[242,3,242,4],[242,5,242,6],[243,0,244,0],[243,1,244,1],[243,2,244,2],[243,3,244,4],[243,5,244,6],[243,7,244,7],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[245,2,246,2],[245,3,246,4],[245,5,246,6],[245,7,246,7],[247,3,247,4],[247,5,247,6],[248,3,248,4],[248,5,248,6],[249,3,249,4],[249,5,249,6],[250,3,250,4],[250,5,250,6],[251,3,251,4],[251,5,251,6],[252,3,252,4],[252,5,252,6],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[253,2,254,2],[253,3,254,4],[253,5,254,6],[253,7,254,7],[255,3,255,4],[255,5,255,6],[256,3,256,4],[256,5,256,6],[257,3,257,4],[257,5,257,6],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[258,2,259,2],[258,3,259,4],[258,5,259,6],[258,7,259,7],[260,3,260,4],[260,5,260,6],[261,0,261,7],[262,4,262,7],[263,0,263,7],[264,0,264,5],[264,6,264,7],[265,3,265,4],[265,5,265,6],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[266,2,267,2],[266,3,267,4],[266,5,267,6],[266,7,267,7],[268,5,268,6],[269,5,269,6],[270,5,270,6],[271,3,271,4],[271,5,271,6],[272,3,272,4],[272,5,272,6],[273,3,273,4],[273,5,273,6],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[274,2,275,2],[274,3,275,4],[274,5,275,6],[274,7,275,7],[276,3,276,4],[276,5,276,6],[277,3,277,4],[277,5,277,6],[278,3,278,4],[278,5,278,6],[279,0,280,0],[279,1,280,1],[279,2,280,2],[279,3,280,4],[279,5,280,6],[279,7,280,7],[281,0,282,0],[281,1,282,1],[281,2,282,2],[281,3,282,4],[281,5,282,6],[281,7,282,7],[283,3,283,4],[283,5,283,6],[284,3,284,4],[284,5,284,6],[285,0,285,7],[286,4,286,7],[287,0,287,7],[288,0,288,5],[288,6,288,7],[289,3,289,4],[289,5,289,6],[290,3,290,4],[290,5,290,6],[291,3,291,4],[291,5,291,6],[292,3,292,4],[292,5,292,6],[293,3,293,4],[293,5,293,6],[294,3,294,4],[294,5,294,6],[295,3,295,4],[295,5,295,6],[296,3,296,4],[296,5,296,6],[297,3,297,4],[297,5,297,6],[298,3,298,4],[298,5,298,6],[299,3,299,4],[299,5,299,6],[300,3,300,4],[300,5,300,6],[301,3,301,4],[301,5,301,6],[302,3,302,4],[302,5,302,6],[303,0,304,0],[303,1,304,1],[303,2,304,2],[303,3,304,4],[303,5,304,6],[303,7,304,7],[305,0,306,0],[305,1,306,1],[305,2,306,2],[305,3,306,4],[305,5,306,6],[305,7,306,7],[307,0,308,0],[307,1,308,1],[307,2,308,2],[307,3,308,4],[307,5,308,6],[307,7,308,7],[309,0,309,7],[311,4,311,7],[312,0,312,7],[313,0,313,5],[313,6,313,7],[314,3,314,4],[314,5,314,6],[315,3,315,4],[315,5,315,6],[316,3,316,4],[316,5,316,6],[317,3,317,4],[317,5,317,6],[318,3,318,4],[318,5,318,6],[319,3,319,4],[319,5,319,6],[320,3,320,4],[320,5,320,6],[321,3,321,4],[321,5,321,6],[322,3,322,4],[322,5,322,6],[323,3,323,4],[323,5,323,6],[324,3,324,4],[324,5,324,6],[325,3,325,4],[325,5,325,6],[326,3,326,4],[326,5,326,6],[327,3,327,4],[327,5,327,6],[328,3,328,4],[328,5,328,6],[329,3,329,4],[329,5,329,6],[330,3,330,4],[330,5,330,6],[331,3,331,4],[331,5,331,6],[332,3,332,4],[332,5,332,6],[333,3,333,4],[333,5,333,6],[334,3,334,4],[334,5,334,6],[335,3,335,4],[335,5,335,6],[336,3,336,4],[336,5,336,6],[337,3,337,4],[337,5,337,6],[338,3,338,4],[338,5,338,6],[339,3,339,4],[339,5,339,6],[340,4,340,7],[341,0,341,7],[342,0,342,5],[342,6,342,7],[343,3,343,4],[343,5,343,6],[344,3,344,4],[344,5,344,6],[345,3,345,4],[345,5,345,6],[346,3,346,4],[346,5,346,6],[347,0,348,0],[347,1,348,1],[347,2,348,2],[347,3,348,4],[347,5,348,6],[347,7,348,7],[349,0,350,0],[349,1,350,1],[349,2,350,2],[349,3,350,4],[349,5,350,6],[349,7,350,7],[351,0,352,0],[351,1,352,1],[351,2,352,2],[351,3,352,4],[351,5,352,6],[351,7,352,7],[353,3,353,4],[353,5,353,6],[354,3,354,4],[354,5,354,6],[355,3,355,4],[355,5,355,6],[356,3,356,4],[356,5,356,6],[357,3,357,4],[357,5,357,6],[358,3,358,4],[358,5,358,6],[359,3,359,4],[359,5,359,6],[360,3,360,4],[360,5,360,6],[361,0,361,7],[363,4,363,7],[364,0,364,7],[365,0,365,5],[365,6,365,7],[366,3,366,4],[366,5,366,6],[367,3,367,4],[367,5,367,6],[368,3,368,4],[368,5,368,6],[369,0,370,0],[369,1,370,1],[369,2,370,2],[369,3,370,4],[369,5,370,6],[369,7,370,7],[371,0,372,0],[371,1,372,1],[371,2,372,2],[371,3,372,4],[371,5,372,6],[371,7,372,7],[373,3,373,4],[373,5,373,6],[374,3,374,4],[374,5,374,6],[375,3,375,4],[375,5,375,6],[376,3,376,4],[376,5,376,6],[377,3,377,4],[377,5,377,6],[378,3,378,4],[378,5,378,6],[379,3,379,4],[379,5,379,6],[380,3,380,4],[380,5,380,6],[381,3,381,4],[381,5,381,6],[382,3,382,4],[382,5,382,6],[383,3,383,4],[383,5,383,6],[384,3,384,4],[384,5,384,6],[385,3,385,4],[385,5,385,6],[386,3,386,4],[386,5,386,6],[389,0,389,7],[390,0,390,5],[390,6,390,7],[391,3,391,4],[391,5,391,6],[392,0,393,0],[392,1,393,1],[392,2,393,2],[392,3,393,4],[392,5,393,6],[392,7,393,7],[394,0,395,0],[394,1,395,1],[394,2,395,2],[394,3,395,4],[394,5,395,6],[394,7,395,7],[396,0,397,0],[396,1,397,1],[396,2,397,2],[396,3,397,4],[396,5,397,6],[396,7,397,7],[398,3,398,4],[398,5,398,6],[399,3,399,4],[399,5,399,6],[400,3,400,4],[400,5,400,6],[401,3,401,4],[401,5,401,6],[402,0,403,0],[402,1,403,1],[402,2,403,2],[402,3,403,4],[402,5,403,6],[404,5,404,6],[405,5,405,6],[406,5,406,6],[407,0,408,0],[407,1,408,1],[407,2,408,2],[407,3,408,4],[407,5,408,6],[407,7,408,7],[409,3,409,4],[409,5,409,6],[410,0,410,7],[411,4,411,7],[412,0,412,7],[413,0,413,5],[413,6,413,7],[414,3,414,4],[414,5,414,6],[415,3,415,4],[415,5,415,6],[416,3,416,4],[416,5,416,6],[417,3,417,4],[417,5,417,6],[418,3,418,4],[418,5,418,6],[419,0,420,0],[419,1,420,1],[419,2,420,2],[419,3,420,4],[419,5,420,6],[419,7,420,7],[421,5,421,6],[422,5,422,6],[423,5,423,6],[424,3,424,4],[424,5,424,6],[425,3,425,4],[425,5,425,6],[426,3,426,4],[426,5,426,6],[427,3,427,4],[427,5,427,6],[428,3,428,4],[428,5,428,6],[429,3,429,4],[429,5,429,6],[430,0,431,0],[430,1,431,1],[430,2,431,2],[430,3,431,4],[430,5,431,6],[430,7,431,7],[432,3,432,4],[432,5,432,6],[433,3,433,4],[433,5,433,6],[434,3,434,4],[434,5,434,6],[435,5,435,6],[436,0,436,7],[437,4,437,7],[438,0,438,7],[439,0,439,5],[439,6,439,7],[440,3,440,4],[440,5,440,6],[441,3,441,4],[441,5,441,6],[442,3,442,4],[442,5,442,6],[443,3,443,4],[443,5,443,6],[444,3,444,4],[444,5,444,6],[445,3,445,4],[445,5,445,6],[446,5,446,6],[447,3,447,4],[447,5,447,6],[448,3,448,4],[448,5,448,6],[449,5,449,6],[450,0,451,0],[450,1,451,1],[450,2,451,2],[450,3,451,4],[450,5,451,6],[450,7,451,7],[452,0,453,0],[452,1,453,1],[452,2,453,2],[452,3,453,4],[452,5,453,6],[452,7,453,7],[454,3,454,4],[454,5,454,6],[455,3,455,4],[455,5,455,6],[456,3,456,4],[456,5,456,6],[457,5,457,6],[458,3,458,4],[458,5,458,6],[459,3,459,4],[459,5,459,6],[460,0,460,7],[461,4,461,7],[462,0,462,7],[463,0,463,5],[463,6,463,7],[464,3,464,4],[464,5,464,6],[465,0,466,0],[465,1,466,1],[465,2,466,2],[465,3,466,4],[465,5,466,6],[465,7,466,7],[467,5,467,6],[468,5,468,6],[469,5,469,6],[470,3,470,4],[470,5,470,6],[471,3,471,4],[471,5,471,6],[472,3,472,4],[472,5,472,6],[473,3,473,4],[473,5,473,6],[474,3,474,4],[474,5,474,6],[475,3,475,4],[475,5,475,6],[476,3,476,4],[476,5,476,6],[477,3,477,4],[477,5,477,6],[478,3,478,4],[478,5,478,6],[479,3,479,4],[479,5,479,6],[480,0,481,0],[480,1,481,1],[480,2,481,2],[480,3,481,4],[480,5,481,6],[480,7,481,7],[482,5,482,6],[483,5,483,6],[484,3,484,4],[484,5,484,6],[485,0,485,7],[487,4,487,7],[488,0,488,7],[489,0,489,5],[489,6,489,7],[490,3,490,4],[490,5,490,6],[491,0,492,0],[491,1,492,1],[491,2,492,2],[491,3,492,4],[491,5,492,6],[491,7,492,7],[493,0,494,0],[493,1,494,1],[493,2,494,2]],"merged_total":1754,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第1页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1","50","邵店镇"]
["1.1","5001","刘冲村DN800过路涵（3座）"]
["1.1.1","500101","土方开挖工程"]
["1.1.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["1.1.1.1.1","500101002001","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"30.000"]
["1.1.2","500103","土石方填筑工程"]
["1.1.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["1.1.2.1.1","500103001001","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,27]
["1.1.3","500102","石方开挖工程"]
["1.1.3.1","500102001","一般石方开挖"]
["1.1.3.1.1","500102001001","原涵拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原管涵\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"3.000"]
["1.1.4","500109","混凝土工程"]
["1.1.4.1","500109001","普通混凝土"]
["1.1.4.1.1","500109001004","原渠道恢复\n【项目特征】\n1、部位及类型：施工拆除的原渠道\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、填缝沥青等","m3",null,"1.500"]
[]
["1.1.4.1.2","500109001001","C25砼管道垫层底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"5.000"]
[]
["1.1.4.1.3","500109001002","C25砼管涵侧墙顶板\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙、顶板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"18.000"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第2页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1.1.4.1.4","500109001003","d800钢筋混凝土管购置敷设\n【项目特征】\n1、材质规格：d800钢筋混凝土Ⅱ级管，承插橡胶圈接口","m",null,"18.000"]
["1.2","5001","刘冲村DN600过路涵（1座）"]
["1.2.1","500101","土方开挖工程"]
["1.2.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["1.2.1.1.1","500101002002","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"9.000"]
["1.2.2","500103","土石方填筑工程"]
["1.2.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["1.2.2.1.1","500103001002","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"8.000"]
["1.2.3","500102","石方开挖工程"]
["1.2.3.1","500102001","一般石方开挖"]
["1.2.3.1.1","500102001002","原涵拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原管涵\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["1.2.4","500109","混凝土工程"]
["1.2.4.1","500109001","普通混凝土"]
["1.2.4.1.1","500109001005","原渠道恢复\n【项目特征】\n1、部位及类型：施工拆除的原渠道\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、填缝沥青等","m3",null,"0.500"]
[]
["1.2.4.1.2","500109001006","C25砼管道垫层底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"1.300"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第3页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1.2.4.1.3","500109001007","C25砼管涵侧墙顶板\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙、顶板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"4.200"]
[]
["1.2.4.1.4","500109001008","d600钢筋混凝土管购置敷设\n【项目特征】\n1、材质规格：d600钢筋混凝土Ⅱ级管，承插橡胶圈接口","m",null,"6.000"]
["1.3","5001","刘冲村DN800管涵闸（1座）"]
["1.3.1","500101","土方开挖工程"]
["1.3.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["1.3.1.1.1","500101002006","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"10.000"]
["1.3.2","500103","土石方填筑工程"]
["1.3.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["1.3.2.1.1","500103001006","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"9.000"]
["1.3.3","500102","石方开挖工程"]
["1.3.3.1","500102001","一般石方开挖"]
["1.3.3.1.1","500102001004","原涵拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原管涵\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["1.3.4","500109","混凝土工程"]
["1.3.4.1","500109001","普通混凝土"]
["1.3.4.1.1","500109001025","原渠道恢复\n【项目特征】\n1、部位及类型：施工拆除的原渠道\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、填缝沥青等","m3",null,"0.500"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第4页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1.3.4.1.2","500109001026","C25砼管道垫层底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"3.000"]
[]
["1.3.4.1.3","500109001027","C25砼管涵侧墙顶板\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙、顶板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"8.300"]
[]
["1.3.4.1.4","500109001028","d800钢筋混凝土管购置敷设\n【项目特征】\n1、材质规格：d800钢筋混凝土Ⅱ级管，承插橡胶圈接口","m",null,"6.000"]
["1.4","5001","刘冲村DN600管涵闸（2座）"]
["1.4.1","500101","土方开挖工程"]
["1.4.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["1.4.1.1.1","500101002003","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"18.000"]
["1.4.2","500103","土石方填筑工程"]
["1.4.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["1.4.2.1.1","500103001003","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"16.000"]
["1.4.3","500102","石方开挖工程"]
["1.4.3.1","500102001","一般石方开挖"]
["1.4.3.1.1","500102001003","原涵拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原管涵\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"2.000"]
["1.4.4","500109","混凝土工程"]
["1.4.4.1","500109001","普通混凝土"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第5页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1.4.4.1.1","500109001009","原渠道恢复\n【项目特征】\n1、部位及类型：施工拆除的原渠道\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、填缝沥青等","m3",null,"1.000"]
[]
["1.4.4.1.2","500109001010","C25砼管道垫层底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"4.700"]
[]
["1.4.4.1.3","500109001011","C25砼管涵侧墙顶板\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙、顶板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"9.200"]
[]
["1.4.4.1.4","500109001012","d600钢筋混凝土管购置敷设\n【项目特征】\n1、材质规格：d600钢筋混凝土Ⅱ级管，承插橡胶圈接口","m",null,"12.000"]
["1.5","5001","刘冲村放水口(15座)"]
["1.5.1","500101","土方开挖工程"]
["1.5.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["1.5.1.1.1","500101002004","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"30.000"]
["1.5.2","500103","土石方填筑工程"]
["1.5.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["1.5.2.1.1","500103001004","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"27.000"]
["1.5.3","500109","混凝土工程"]
["1.5.3.1","500109001","普通混凝土"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第6页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1.5.3.1.1","500109001013","原渠道恢复\n【项目特征】\n1、部位及类型：施工拆除的原渠道\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、填缝沥青等","m3",null,"5.000"]
[]
["1.5.3.1.2","500109001014","C25砼放水口底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"11.800"]
[]
["1.5.3.1.3","500109001015","C25砼放水口挡墙\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"17.300"]
[]
["1.5.3.1.4","500109001016","C25钢筋砼搭板\n【项目特征】\n1、部位及类型：搭板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范\n4、含预制、运输、安装\n5、含模板、钢筋","m3",null,"0.540"]
[]
["1.6","5001","刘冲村分水井"]
["1.6.1","500109","混凝土工程"]
["1.6.1.1","500109001","普通混凝土"]
["1.6.1.1.1","500109001117","分水井\n【项目特征】\n1、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范\n3、含土方开挖回填、渠道恢复、底板、侧墙、搭板、栏杆等","座",null,"1.000"]
[]
["1.7","5001","刘冲村1.5×1.5m闸门更换（3扇）"]
["1.7.1","500109","混凝土工程"]
["1.7.1.1","500109001","普通混凝土"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第7页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1.7.1.1.1","500109001021","1.5×1.5m砼闸门预制安装\n【项目特征】\n1、部位及类型：砼闸门\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C35\n3、含原闸门拆除、外运\n4、含闸门制作、运输、安装\n5、含模板、钢筋\n6、含吊座、压板、螺栓、橡胶止水、橡胶垫片等","扇",null,"3.000"]
[]
["1.8","5001","刘冲村0.8×0.8m闸门更换（8扇）"]
["1.8.1","500109","混凝土工程"]
["1.8.1.1","500109001","普通混凝土"]
["1.8.1.1.1","500109001022","0.8×0.8m砼闸门预制安装\n【项目特征】\n1、部位及类型：砼闸门\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C35\n3、含原闸门拆除、外运\n4、含闸门制作、运输、安装\n5、含模板、钢筋\n6、含吊座、压板、螺栓、橡胶止水、橡胶垫片等","扇",null,"8.000"]
[]
["1.9","5001","刘冲村0.8*0.8水闸排架、原启闭机梁拆建（6座）"]
["1.9.1","500109","混凝土工程"]
["1.9.1.1","500109001","普通混凝土"]
["1.9.1.1.1","500109001023","C25砼排架柱\n【项目特征】\n1、部位及类型：排架柱\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范\n4、含模板、脚手架\n5、含原构筑物拆除","m3",null,"1.100"]
[]
["1.9.1.1.2","500109001024","C25砼启闭机梁\n【项目特征】\n1、部位及类型：启闭机梁\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范\n4、含模板、脚手架\n5、含原构筑物拆除","m3",null,"1.200"]
[]
["1.9.2","500111","钢筋加工及安装工程"]
["1.9.2.1","500111001","钢筋加工及安装"]
["1.9.2.1.1","500111001001","钢筋加工及安装","t",null,"0.240"]
["1.10","5001","朱圩村DN800管涵闸（1座）"]
["1.10.1","500101","土方开挖工程"]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第8页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1.10.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["1.10.1.1.1","500101002007","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"10.000"]
["1.10.2","500103","土石方填筑工程"]
["1.10.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["1.10.2.1.1","500103001007","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"9.000"]
["1.10.3","500102","石方开挖工程"]
["1.10.3.1","500102001","一般石方开挖"]
["1.10.3.1.1","500102001005","原涵拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原管涵\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["1.10.4","500109","混凝土工程"]
["1.10.4.1","500109001","普通混凝土"]
["1.10.4.1.1","500109001029","原渠道恢复\n【项目特征】\n1、部位及类型：施工拆除的原渠道\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、填缝沥青等","m3",null,"1.000"]
[]
["1.10.4.1.2","500109001030","C25砼管道垫层底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"3.000"]
[]
["1.10.4.1.3","500109001031","C25砼管涵侧墙顶板\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙、顶板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"8.300"]
[]
["1.10.4.1.4","500109001032","d800钢筋混凝土管购置敷设\n【项目特征】\n1、材质规格：d800钢筋混凝土Ⅱ级管，承插橡胶圈接口","m",null,"6.000"]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第9页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1.11","5001","朱圩村DN1000穿渠倒虹吸（1座）"]
["1.11.1","500101","土方开挖工程"]
["1.11.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["1.11.1.1.1","500101002008","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"360.000"]
["1.11.2","500103","土石方填筑工程"]
["1.11.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["1.11.2.1.1","500103001008","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"290.000"]
["1.11.3","500102","石方开挖工程"]
["1.11.3.1","500102001","一般石方开挖"]
["1.11.3.1.1","500102001006","原涵拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原管涵\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["1.11.4","500109","混凝土工程"]
["1.11.4.1","500109001","普通混凝土"]
["1.11.4.1.1","500109001037","C15砼垫层\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C15\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"0.800"]
[]
["1.11.4.1.2","500109001034","C25砼井底板、管涵底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：井底板、管涵底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"16.300"]
[]
["1.11.4.1.3","500109001035","C25砼井侧墙\n【项目特征】\n1、部位及类型：井侧墙\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"6.800"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第10页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1.11.4.1.4","500109001036","d1000钢筋混凝土管购置敷设\n【项目特征】\n1、材质规格：d1000钢筋混凝土Ⅱ级管，承插橡胶圈接口","m",null,"32.000"]
["1.11.5","500114","其他建筑工程"]
["1.11.5.1","500114001","其他永久建筑工程"]
["1.11.5.1.1","500114001002","路床(槽)整形 、压实","m2",null,"70.000"]
["1.11.5.1.2","500114001003","碎石基层\n【项目特征】\n1、厚度：15cm\n2、压实度：详见图纸及相关说明","m2",null,"70.000"]
["1.11.5.1.3","500114001004","C30混凝土路面\n【项目特征】\n1、厚度：18cm\n2、含模板、分缝、填缝","m2",null,"70.000"]
["1.11.5.1.4","500114001005","路肩土\n【项目特征】\n1、压实度：详见图纸及相关说明","m3",null,"3.000"]
["1.12","5001","朱圩村1.5×1.5m闸门更换（3扇）"]
["1.12.1","500109","混凝土工程"]
["1.12.1.1","500109001","普通混凝土"]
["1.12.1.1.1","500109001038","1.5×1.5m砼闸门预制安装\n【项目特征】\n1、部位及类型：砼闸门\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C35\n3、含原闸门拆除、外运\n4、含闸门制作、运输、安装\n5、含模板、钢筋\n6、含吊座、压板、螺栓、橡胶止水、橡胶垫片等","扇",null,"3.000"]
[]
["1.13","5001","朱圩村0.8×0.8m闸门更换（8扇）"]
["1.13.1","500109","混凝土工程"]
["1.13.1.1","500109001","普通混凝土"]
["1.13.1.1.1","500109001039","0.8×0.8m砼闸门预制安装\n【项目特征】\n1、部位及类型：砼闸门\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C35\n3、含原闸门拆除、外运\n4、含闸门制作、运输、安装\n5、含模板、钢筋\n6、含吊座、压板、螺栓、橡胶止水、橡胶垫片等","扇",null,"8.000"]
[]
["1.14","5001","朱圩村0.8*0.8水闸排架、原启闭机梁拆建（7座）"]
["1.14.1","500109","混凝土工程"]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第11页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1.14.1.1","500109001","普通混凝土"]
["1.14.1.1.1","500109001040","C25砼排架柱\n【项目特征】\n1、部位及类型：排架柱\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范\n4、含模板、脚手架\n5、含原构筑物拆除","m3",null,"1.300"]
[]
["1.14.1.1.2","500109001041","C25砼启闭机梁\n【项目特征】\n1、部位及类型：启闭机梁\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范\n4、含模板、脚手架\n5、含原构筑物拆除","m3",null,"1.300"]
[]
["1.14.2","500111","钢筋加工及安装工程"]
["1.14.2.1","500111001","钢筋加工及安装"]
["1.14.2.1.1","500111001002","钢筋加工及安装","t",null,"0.208"]
["1.15","5001","西鲍村0.8×0.8m闸门更换（5扇）"]
["1.15.1","500109","混凝土工程"]
["1.15.1.1","500109001","普通混凝土"]
["1.15.1.1.1","500109001042","0.8×0.8m砼闸门预制安装\n【项目特征】\n1、部位及类型：砼闸门\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C35\n3、含原闸门拆除、外运\n4、含闸门制作、运输、安装\n5、含模板、钢筋\n6、含吊座、压板、螺栓、橡胶止水、橡胶垫片等","扇",null,"5.000"]
[]
["1.16","5001","西鲍村0.8*0.8水闸排架、原启闭机梁拆建（4座）"]
["1.16.1","500109","混凝土工程"]
["1.16.1.1","500109001","普通混凝土"]
["1.16.1.1.1","500109001043","C25砼排架柱\n【项目特征】\n1、部位及类型：排架柱\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范\n4、含模板、脚手架\n5、含原构筑物拆除","m3",null,"0.700"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第12页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1.16.1.1.2","500109001044","C25砼启闭机梁\n【项目特征】\n1、部位及类型：启闭机梁\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范\n4、含模板、脚手架\n5、含原构筑物拆除","m3",null,"0.800"]
[]
["1.16.2","500111","钢筋加工及安装工程"]
["1.16.2.1","500111001","钢筋加工及安装"]
["1.16.2.1.1","500111001003","钢筋加工及安装","t",null,"0.119"]
["1.17","5001","友谊村0.8×0.8m闸门更换（8扇）"]
["1.17.1","500109","混凝土工程"]
["1.17.1.1","500109001","普通混凝土"]
["1.17.1.1.1","500109001045","0.8×0.8m砼闸门预制安装\n【项目特征】\n1、部位及类型：砼闸门\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C35\n3、含原闸门拆除、外运\n4、含闸门制作、运输、安装\n5、含模板、钢筋\n6、含吊座、压板、螺栓、橡胶止水、橡胶垫片等","扇",null,"8.000"]
[]
["1.18","5001","友谊村0.8*0.8水闸排架、原启闭机梁拆建（8座）"]
["1.18.1","500109","混凝土工程"]
["1.18.1.1","500109001","普通混凝土"]
["1.18.1.1.1","500109001046","C25砼排架柱\n【项目特征】\n1、部位及类型：排架柱\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范\n4、含模板、脚手架\n5、含原构筑物拆除","m3",null,"1.400"]
[]
["1.18.1.1.2","500109001047","C25砼启闭机梁\n【项目特征】\n1、部位及类型：启闭机梁\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范\n4、含模板、脚手架\n5、含原构筑物拆除","m3",null,"1.500"]
[]
["1.18.2","500111","钢筋加工及安装工程"]
["1.18.2.1","500111001","钢筋加工及安装"]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第13页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1.18.2.1.1","500111001004","钢筋加工及安装","t",null,"0.238"]
["1.19","5001","友谊村DN1000穿渠倒虹吸（1座）"]
["1.19.1","500101","土方开挖工程"]
["1.19.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["1.19.1.1.1","500101002009","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"360.000"]
["1.19.2","500103","土石方填筑工程"]
["1.19.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["1.19.2.1.1","500103001009","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"290.000"]
["1.19.3","500102","石方开挖工程"]
["1.19.3.1","500102001","一般石方开挖"]
["1.19.3.1.1","500102001007","原倒虹吸拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原管涵\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["1.19.4","500109","混凝土工程"]
["1.19.4.1","500109001","普通混凝土"]
["1.19.4.1.1","500109001048","C15砼垫层\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C15\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"0.800"]
[]
["1.19.4.1.2","500109001049","C25砼井底板、管涵底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：井底板、管涵底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"16.300"]
[]
["1.19.4.1.3","500109001050","C25砼井侧墙\n【项目特征】\n1、部位及类型：井侧墙\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"6.800"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第14页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["1.19.4.1.4","500109001051","d1000钢筋混凝土管购置敷设\n【项目特征】\n1、材质规格：d1000钢筋混凝土Ⅱ级管，承插橡胶圈接口","m",null,"32.000"]
["1.19.5","500114","其他建筑工程"]
["1.19.5.1","500114001","其他永久建筑工程"]
["1.19.5.1.1","500114001006","路床(槽)整形 、压实","m2",null,"70.000"]
["1.19.5.1.2","500114001007","碎石基层\n【项目特征】\n1、厚度：15cm\n2、压实度：详见图纸及相关说明","m2",null,"70.000"]
["1.19.5.1.3","500114001008","C30混凝土路面\n【项目特征】\n1、厚度：18cm\n2、含模板、分缝、填缝","m2",null,"70.000"]
["1.19.5.1.4","500114001009","路肩土\n【项目特征】\n1、压实度：详见图纸及相关说明","m3",null,"3.000"]
["1.20","5001","邵店镇临时工程"]
["1.20.1","500114","其他建筑工程"]
["1.20.1.1","500114002","刘冲村临时工程"]
["1.20.1.1.1","500114002001","围堰打拆（含积水排除）","项",null,"1.000"]
["1.20.1.2","500114002","朱圩村临时工程"]
["1.20.1.2.1","500114002003","围堰打拆（含积水排除）","项",null,"1.000"]
["1.20.1.3","500114002","友谊村临时工程"]
["1.20.1.3.1","500114002005","围堰打拆（含积水排除）","项",null,"1.000"]
["2","50","时集镇"]
["2.1","5001","陈刘村DN400砼管涵"]
["2.1.1","500101","土方开挖工程"]
["2.1.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["2.1.1.1.1","500101002010","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"24.500"]
["2.1.2","500103","土石方填筑工程"]
["2.1.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["2.1.2.1.1","500103001010","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"15.900"]
["2.1.3","500102","石方开挖工程",null,null,"1.000"]
["2.1.3.1","500102001","一般石方开挖",null,null,"1.000"]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第15页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["2.1.3.1.1","500102001008","原涵拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原管涵\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["2.1.4","500109","混凝土工程"]
["2.1.4.1","500109001","普通混凝土"]
["2.1.4.1.1","500109001052","原渠道恢复\n【项目特征】\n1、部位及类型：施工拆除的原渠道\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、填缝沥青等","m3",null,"0.500"]
[]
["2.1.4.1.2","500109001053","C25砼管道垫层、底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层、底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"3.400"]
[]
["2.1.4.1.3","500109001054","C25砼管涵侧墙顶板\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙、顶板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"3.000"]
[]
["2.1.4.1.4","500109001055","d400钢筋混凝土管购置敷设\n【项目特征】\n1、材质规格：d400钢筋混凝土Ⅱ级管，承插橡胶圈接口","m",null,"30.000"]
["2.2","5001","陈刘村DN400过路涵（20座）"]
["2.2.1","500101","土方开挖工程"]
["2.2.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["2.2.1.1.1","500101002011","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"200.000"]
["2.2.2","500103","土石方填筑工程"]
["2.2.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["2.2.2.1.1","500103001011","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"180.000"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第16页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["2.2.3","500109","混凝土工程"]
["2.2.3.1","500109001","普通混凝土"]
["2.2.3.1.1","500109001057","C25砼管道垫层、底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层、底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"29.000"]
[]
["2.2.3.1.2","500109001058","C25砼管涵侧墙顶板\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙、顶板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"18.200"]
[]
["2.2.3.1.3","500109001059","d400钢筋混凝土管购置敷设\n【项目特征】\n1、材质规格：d400钢筋混凝土Ⅱ级管，承插橡胶圈接口","m",null,"120.000"]
["2.3","5001","陈刘村DN600过路涵（1座）"]
["2.3.1","500101","土方开挖工程"]
["2.3.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["2.3.1.1.1","500101002012","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"22.700"]
["2.3.2","500103","土石方填筑工程"]
["2.3.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["2.3.2.1.1","500103001012","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"7.600"]
["2.3.3","500102","石方开挖工程"]
["2.3.3.1","500102001","一般石方开挖"]
["2.3.3.1.1","500102001009","原涵拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原管涵\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["2.3.4","500109","混凝土工程"]
["2.3.4.1","500109001","普通混凝土"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第17页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["2.3.4.1.1","500109001060","原渠道恢复\n【项目特征】\n1、部位及类型：施工拆除的原渠道\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、填缝沥青等","m3",null,"0.500"]
[]
["2.3.4.1.2","500109001061","C25砼管道垫层、底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层、底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"2.000"]
[]
["2.3.4.1.3","500109001062","C25砼管涵侧墙顶板\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙、顶板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"6.000"]
[]
["2.3.4.1.4","500109001063","d600钢筋混凝土管购置敷设\n【项目特征】\n1、材质规格：d600钢筋混凝土Ⅱ级管，承插橡胶圈接口","m",null,"8.000"]
["2.4","5001","陈刘村分水井（1座）"]
["2.4.1","500109","混凝土工程"]
["2.4.1.1","500109001","普通混凝土"]
["2.4.1.1.1","500109001118","分水井\n【项目特征】\n1、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范\n3、含土方开挖回填、渠道恢复、底板、侧墙、搭板、栏杆等","座",null,"1.000"]
[]
["2.5","5001","陈刘村渡槽加高"]
["2.5.1","500105","砌筑工程"]
["2.5.1.1","500105006","砌砖"]
["2.5.1.1.1","500105006001","水泥砼砖\n【项目特征】\n1、品种、规格及强度等级：水泥砼砖，强度MU15\n2、砂浆强度等级及配合比：M15水泥砂浆\n3、含原渠顶清理、凿毛等预处理","m3",null,"2.400"]
[]
["2.5.1.2","500105010","砌体砂浆抹面",null,null,"1.000"]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第18页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["2.5.1.2.1","500105010001","砌体砂浆抹面\n【项目特征】\n1、砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆抹面，2cm厚","m2",null,"36.000"]
["2.6","5001","陈刘村1.8*1.8闸门更换（3扇）"]
["2.6.1","500109","混凝土工程"]
["2.6.1.1","500109001","普通混凝土"]
["2.6.1.1.1","500109001068","1.8×1.8m砼闸门预制安装\n【项目特征】\n1、部位及类型：砼闸门\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C35\n3、含原闸门拆除、外运\n4、含闸门制作、运输、安装\n5、含模板、钢筋\n6、含吊座、压板、螺栓、橡胶止水、橡胶垫片等","扇",null,"3.000"]
[]
["2.7","5001","陈墩村拆建防渗渠（长度200m）"]
["2.7.1","500101","土方开挖工程"]
["2.7.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["2.7.1.1.1","500101002014","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土及原防渗渠\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"70.000"]
["2.7.2","500103","土石方填筑工程"]
["2.7.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["2.7.2.1.1","500103001014","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"90.000"]
["2.7.3","500109","混凝土工程"]
["2.7.3.1","500109001","普通混凝土"]
["2.7.3.1.1","500109001071","C25砼防渗渠道\n【项目特征】\n1、部位及类型：防渗渠\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗等级W4，抗冻等级F50\n4、含模板、分缝、沥青砂浆及泡沫板填缝等","m3",null,"54.000"]
[]
["2.8","5001","敬元村拆建DN400过路涵（33座）"]
["2.8.1","500101","土方开挖工程"]
["2.8.1.1","500101002","一般土方开挖"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第19页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["2.8.1.1.1","500101002015","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"300.000"]
["2.8.2","500103","土石方填筑工程"]
["2.8.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["2.8.2.1.1","500103001015","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"270.000"]
["2.8.3","500102","石方开挖工程"]
["2.8.3.1","500102001","一般石方开挖"]
["2.8.3.1.1","500102001020","原涵拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原管涵\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"33.000"]
["2.8.4","500109","混凝土工程"]
["2.8.4.1","500109001","普通混凝土"]
["2.8.4.1.1","500109001072","C25砼管道垫层、底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层、底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"47.900"]
[]
["2.8.4.1.2","500109001073","C25砼管涵侧墙顶板\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙、顶板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"30.100"]
[]
["2.8.4.1.3","500109001074","d400钢筋混凝土管购置敷设\n【项目特征】\n1、材质规格：d400钢筋混凝土Ⅱ级管，承插橡胶圈接口","m",null,"198.000"]
["2.9","5001","敬元村1.8*1.8闸门更换（1扇）"]
["2.9.1","500109","混凝土工程"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第20页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["2.9.1.1","500109001076","1.8×1.8m砼闸门预制安装\n【项目特征】\n1、部位及类型：砼闸门\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C35\n3、含原闸门拆除、外运\n4、含闸门制作、运输、安装\n5、含模板、钢筋\n6、含吊座、压板、螺栓、橡胶止水、橡胶垫片等","扇",null,"1.000"]
[]
["3","50","马陵山镇"]
["3.1","5001","三合村曹庄站维修"]
["3.1.1","500101","土方开挖工程"]
["3.1.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["3.1.1.1.1","500101002016","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"12.400"]
["3.1.2","500103","土石方填筑工程"]
["3.1.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["3.1.2.1.1","500103001016","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"4.100"]
["3.1.3","500102","石方开挖工程"]
["3.1.3.1","500102001","一般石方开挖"]
["3.1.3.1.1","500102001010","原设备、出水池拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：老设备、出水池等\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["3.1.4","500109","混凝土工程"]
["3.1.4.1","500109001","普通混凝土"]
["3.1.4.1.1","500109001078","C25砼出水池底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"6.300"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第21页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["3.1.4.1.2","500109001079","C25砼出水池侧墙\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"9.500"]
[]
["3.1.4.1.3","500109001080","C25砼水泵、电机、泵管支墩拆建\n【项目特征】\n1、部位及类型：水泵、电机、泵管支墩\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、原构筑物拆除等","m3",null,"2.500"]
[]
["3.1.5","500114","其他建筑工程"]
["3.1.5.1","500114001","其他永久建筑工程"]
["3.1.5.1.1","500114001011","更换门、窗（含老的拆除包边）\n【项目特征】\n1、材质及样式：详见图纸及业主要求\n2、含原门窗及包边拆除","m2",null,"10.600"]
["3.1.5.1.2","500114001012","泵站内墙体粉刷\n【项目特征】\n1、乳胶漆墙面，做法参见图纸及相关图集\n2、含原墙面铲除清理干净","m2",null,"200.000"]
["3.2","5001","黄甲村防渗渠改建"]
["3.2.1","500101","土方开挖工程"]
["3.2.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["3.2.1.1.1","500101002017","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"200.000"]
["3.2.2","500103","土石方填筑工程"]
["3.2.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["3.2.2.1.1","500103001017","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"250.000"]
["3.2.3","500102","石方开挖工程",null,null,"1.000"]
["3.2.3.1","500102001","一般石方开挖",null,null,"1.000"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第22页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["3.2.3.1.1","500102001011","原U型渠拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原U型渠\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["3.2.4","500109","混凝土工程"]
["3.2.4.1","500109001","普通混凝土"]
["3.2.4.1.1","500109001082","C25砼管道垫层、底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层、底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"8.000"]
[]
["3.2.4.1.2","500109001084","d800钢筋混凝土管购置敷设\n【项目特征】\n1、材质规格：d800钢筋混凝土Ⅱ级管，承插橡胶圈接口","m",null,"30.000"]
["3.3","5001","新宅村土城南站维修"]
["3.3.1","500102","石方开挖工程"]
["3.3.1.1","500102001","一般石方开挖"]
["3.3.1.1.1","500102001012","泵管、支墩拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原泵管、支墩等\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["3.3.2","500109","混凝土工程"]
["3.3.2.1","500109001","普通混凝土"]
["3.3.2.1.1","500109001087","C25砼水泵、电机、泵管支墩拆建\n【项目特征】\n1、部位及类型：水泵、电机、泵管支墩\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、原构筑物拆除等","m3",null,"1.200"]
[]
["3.4","5001","大和四站维修"]
["3.4.1","500102","石方开挖工程"]
["3.4.1.1","500102001","一般石方开挖"]
["3.4.1.1.1","500102001013","泵管、支墩拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原泵管、支墩等\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["3.4.2","500109","混凝土工程"]
["3.4.2.1","500109001","普通混凝土"]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第23页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["3.4.2.1.1","500109001088","C25砼水泵、电机、泵管支墩拆建\n【项目特征】\n1、部位及类型：水泵、电机、泵管支墩\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、原构筑物拆除等","m3",null,"1.200"]
[]
["3.5","5001","联合一站、联合二站维修"]
["3.5.1","500102","石方开挖工程"]
["3.5.1.1","500102001","一般石方开挖"]
["3.5.1.1.1","500102001014","泵管、支墩拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原泵管、支墩等\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["3.5.2","500109","混凝土工程"]
["3.5.2.1","500109001","普通混凝土"]
["3.5.2.1.1","500109001089","C25砼水泵、电机、泵管支墩拆建\n【项目特征】\n1、部位及类型：水泵、电机、泵管支墩\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、原构筑物拆除等","m3",null,"2.000"]
[]
["3.6","5001","张网2站维修"]
["3.6.1","500102","石方开挖工程"]
["3.6.1.1","500102001","一般石方开挖"]
["3.6.1.1.1","500102001015","泵管、支墩拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原泵管、支墩等\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["3.6.2","500109","混凝土工程"]
["3.6.2.1","500109001","普通混凝土"]
["3.6.2.1.1","500109001090","C25砼水泵、电机、泵管支墩拆建\n【项目特征】\n1、部位及类型：水泵、电机、泵管支墩\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、原构筑物拆除等","m3",null,"1.200"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第24页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["3.7","5001","小蒋村桥"]
["3.7.1","500101","土方开挖工程"]
["3.7.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["3.7.1.1.1","500101002018","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"322.400"]
["3.7.2","500103","土石方填筑工程"]
["3.7.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["3.7.2.1.1","500103001018","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"122.900"]
["3.7.3","500102","石方开挖工程"]
["3.7.3.1","500102001","一般石方开挖"]
["3.7.3.1.1","500102001016","原桥、出水渠拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原桥、出水渠拆除\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["3.7.4","500103","土石方填筑工程"]
["3.7.4.1","500103007","垫层料填筑"]
["3.7.4.1.1","500103007001","砂石垫层 粗砂","m3",null,"7.400"]
["3.7.4.1.2","500103007002","砂石垫层 碎石","m3",null,"7.400"]
["3.7.5","500109","混凝土工程"]
["3.7.5.1","500109001","普通混凝土"]
["3.7.5.1.1","500109001093","C25砼垫层\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求","m3",null,"1.500"]
[]
["3.7.5.1.2","500109001094","C25砼格埂\n【项目特征】\n1、部位及类型：格埂\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"10.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第25页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["3.7.5.1.3","500109001095","C25砼护坡\n【项目特征】\n1、部位及类型：护坡\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求","m3",null,"11.000"]
[]
["3.7.5.1.4","500109001091","C25砼箱涵底板、挡墙底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"18.800"]
[]
["3.7.5.1.5","500109001096","C25砼箱涵侧墙、挡墙\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙、挡墙\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"50.700"]
[]
["3.7.5.1.6","500109001097","C25砼防撞栏杆\n【项目特征】\n1、部位及类型：防撞栏杆\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"7.000"]
[]
["3.7.5.2","500109008","止水工程"]
["3.7.5.2.1","500109008001","橡胶止水带\n【项目特征】\n1、止水类型：钢边橡胶止水带，宽30cm","m",null,"10.000"]
["3.7.5.3","500109009","伸缩缝"]
["3.7.5.3.1","500109009014","伸缩缝\n【项目特征】\n1、伸缩缝部位：结构分缝，缝宽2cm\n2、填料的种类、规格：聚乙烯泡沫塑料板，厚2cm，表观密度0.12-0.14g/cm3；抗拉、抗压强度≥0.15Mpa；撕裂强度≥4.0N/mm","m2",null,"5.000"]
[]
["3.7.6","500111","钢筋加工及安装工程"]
["3.7.6.1","500111001","钢筋加工及安装"]
["3.7.6.1.1","500111001023","钢筋购置、加工及安装\n【项目特征】\n1、各种牌号、型号及规格的钢筋加工及安装，包含运输","t",null,"6.500"]
["3.8","5001","马陵山镇临时工程"]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第26页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["3.8.1","500114","其他建筑工程"]
["3.8.1.1","500114002","三合村曹庄镇临时工程"]
["3.8.1.1.1","500114002007","围堰打拆（含积水排除）","项",null,"1.000"]
["3.8.1.2","500114002","新宅村土城南站"]
["3.8.1.2.1","500114002009","围堰打拆（含积水排除）","项",null,"1.000"]
["3.8.1.3","500114002","新宅村大和四站"]
["3.8.1.3.1","500114002011","围堰打拆（含积水排除）","项",null,"1.000"]
["3.8.1.4","500114002","新宅村联合一组站、联合二组站"]
["3.8.1.4.1","500114002013","围堰打拆（含积水排除）","项",null,"1.000"]
["3.8.1.5","500114002","新宅村张网2站"]
["3.8.1.5.1","500114002015","围堰打拆（含积水排除）","项",null,"1.000"]
["3.8.1.6","500114002","小蒋村"]
["3.8.1.6.1","500114002017","围堰打拆（含积水排除）","项",null,"1.000"]
["4","50","双塘镇"]
["4.1","5001","双井村泵站过水渠道"]
["4.1.1","500101","土方开挖工程"]
["4.1.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["4.1.1.1.1","500101002019","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土及原防渗渠\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"60.000"]
["4.1.2","500103","土石方填筑工程"]
["4.1.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["4.1.2.1.1","500103001019","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"90.000"]
["4.1.3","500109","混凝土工程"]
["4.1.3.1","500109001","普通混凝土"]
["4.1.3.1.1","500109001098","C25砼防渗渠道\n【项目特征】\n1、部位及类型：防渗渠\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗等级W4，抗冻等级F50\n4、含模板、分缝、沥青砂浆及泡沫板填缝等","m3",null,"14.000"]
[]
["4.2","5001","刘庄出水渠"]
["4.2.1","500101","土方开挖工程"]
["4.2.1.1","500101002","一般土方开挖"]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第27页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["4.2.1.1.1","500101002020","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土及原防渗渠\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"15.000"]
["4.2.2","500103","土石方填筑工程"]
["4.2.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["4.2.2.1.1","500103001020","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"15.000"]
["4.2.3","500109","混凝土工程"]
["4.2.3.1","500109001","普通混凝土"]
["4.2.3.1.1","500109001099","C25砼防渗渠道\n【项目特征】\n1、部位及类型：防渗渠\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗等级W4，抗冻等级F50\n4、含模板、分缝、沥青砂浆及泡沫板填缝等","m3",null,"13.200"]
[]
["4.3","5001","双塘镇临时工程"]
["4.3.1","500114","其他建筑工程"]
["4.3.1.1","500114002","沙沟村小水库节制闸临时工程"]
["4.3.1.1.1","500114002019","围堰打拆（含积水排除）","项",null,"1.000"]
["4.3.1.2","500114002","双井村节制闸"]
["4.3.1.2.1","500114002021","围堰打拆（含积水排除）","项",null,"1.000"]
["4.3.1.3","500114002","中干渠下游节制闸1、2"]
["4.3.1.3.1","500114002023","围堰打拆（含积水排除）","项",null,"1.000"]
["4.3.1.4","500114002","叶庄村节制闸"]
["4.3.1.4.1","500114002025","围堰打拆（含积水排除）","项",null,"1.000"]
["5","50","阿湖镇"]
["5.1","5001","芦湖村DN600过路涵（4座）"]
["5.1.1","500101","土方开挖工程"]
["5.1.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["5.1.1.1.1","500101002021","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"35.000"]
["5.1.2","500103","土石方填筑工程",null,null,"1.000"]
["5.1.2.1","500103001","一般土方填筑",null,null,"1.000"]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第28页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["5.1.2.1.1","500103001021","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"30.000"]
["5.1.3","500102","石方开挖工程"]
["5.1.3.1","500102001","一般石方开挖"]
["5.1.3.1.1","500102001017","原涵拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原管涵\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"4.000"]
["5.1.4","500109","混凝土工程"]
["5.1.4.1","500109001","普通混凝土"]
["5.1.4.1.1","500109001100","原渠道恢复\n【项目特征】\n1、部位及类型：施工拆除的原渠道\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、填缝沥青等","m3",null,"2.000"]
[]
["5.1.4.1.2","500109001101","C25砼管道垫层底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"3.600"]
[]
["5.1.4.1.3","500109001102","C25砼管涵侧墙顶板\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙、顶板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"4.200"]
[]
["5.1.4.1.4","500109001103","d600钢筋混凝土管购置敷设\n【项目特征】\n1、材质规格：d600钢筋混凝土Ⅱ级管，承插橡胶圈接口","m",null,"16.000"]
["5.2","5001","芦湖村防渗渠维修"]
["5.2.1","500101","土方开挖工程"]
["5.2.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["5.2.1.1.1","500101002022","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"120.000"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第29页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["5.2.2","500103","土石方填筑工程"]
["5.2.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["5.2.2.1.1","500103001022","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"110.000"]
["5.2.3","500102","石方开挖工程"]
["5.2.3.1","500102001","一般石方开挖"]
["5.2.3.1.1","500102001018","原U型渠拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原U型渠\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"70.000"]
["5.2.4","500109","混凝土工程"]
["5.2.4.1","500109001","普通混凝土"]
["5.2.4.1.1","500109001104","C25砼防渗渠道\n【项目特征】\n1、部位及类型：防渗渠\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗等级W4，抗冻等级F50\n4、含模板、分缝、沥青砂浆及泡沫板填缝等","m3",null,"70.000"]
[]
["5.3","5001","三里村防渗渠加高"]
["5.3.1","500105","砌筑工程"]
["5.3.1.1","500105006","砌砖"]
["5.3.1.1.1","500105006002","水泥砼砖\n【项目特征】\n1、品种、规格及强度等级：水泥砼砖，强度MU15\n2、砂浆强度等级及配合比：M15水泥砂浆\n3、含原渠顶清理、凿毛等预处理","m3",null,"128.000"]
[]
["5.3.1.2","500105010","砌体砂浆抹面",null,null,"1.000"]
["5.3.1.2.1","500105010002","砌体砂浆抹面\n【项目特征】\n1、砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆抹面，2cm厚","m2",null,"960.000"]
["5.4","5001","三里村放水口(8座)"]
["5.4.1","500101","土方开挖工程"]
["5.4.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["5.4.1.1.1","500101002028","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"15.000"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第30页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["5.4.2","500103","土石方填筑工程"]
["5.4.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["5.4.2.1.1","500103001028","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"12.000"]
["5.4.3","500109","混凝土工程"]
["5.4.3.1","500109001","普通混凝土"]
["5.4.3.1.1","500109001113","原渠道恢复\n【项目特征】\n1、部位及类型：施工拆除的原渠道\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、填缝沥青等","m3",null,"3.000"]
[]
["5.4.3.1.2","500109001114","C25砼放水口底板\n【项目特征】\n1、部位及类型：垫层底板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板","m3",null,"6.000"]
[]
["5.4.3.1.3","500109001115","C25砼放水口挡墙\n【项目特征】\n1、部位及类型：侧墙\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含模板、脚手架等","m3",null,"9.000"]
[]
["5.4.3.1.4","500109001116","C25钢筋砼搭板\n【项目特征】\n1、部位及类型：搭板\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范\n4、含预制、运输、安装\n5、含模板、钢筋","m3",null,"0.300"]
[]
["5.5","5001","黄柏村防渗渠加高"]
["5.5.1","500105","砌筑工程"]
["5.5.1.1","500105006","砌砖"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第31页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["5.5.1.1.1","500105006003","水泥砼砖\n【项目特征】\n1、品种、规格及强度等级：水泥砼砖，强度MU15\n2、砂浆强度等级及配合比：M15水泥砂浆\n3、含原渠顶清理、凿毛等预处理","m3",null,"76.800"]
[]
["5.5.1.2","500105010","砌体砂浆抹面"]
["5.5.1.2.1","500105010003","砌体砂浆抹面\n【项目特征】\n1、砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆抹面，2cm厚","m2",null,"576.000"]
["6","50","新店镇"]
["6.1","5001","小湖村防渗渠维修"]
["6.1.1","500101","土方开挖工程"]
["6.1.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["6.1.1.1.1","500101002023","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土及原防渗渠\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"48.000"]
["6.1.2","500103","土石方填筑工程"]
["6.1.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["6.1.2.1.1","500103001023","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"48.000"]
["6.1.3","500109","混凝土工程"]
["6.1.3.1","500109001","普通混凝土"]
["6.1.3.1.1","500109001105","C25砼防渗渠道\n【项目特征】\n1、部位及类型：防渗渠\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗等级W4，抗冻等级F50\n4、含模板、分缝、沥青砂浆及泡沫板填缝等","m3",null,"48.000"]
[]
["6.2","5001","马庄村农桥栏杆维修"]
["6.2.1","500109","混凝土工程"]
["6.2.1.1","500109001","普通混凝土"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第32页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["6.2.1.1.1","500109001106","砼栏杆制作安装\n【项目特征】\n1、部位及类型：桥栏杆\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C30\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含原桥栏杆拆除外运\n5、含制作、运输、安装\n6、含模板、钢筋等","m",null,"12.000"]
[]
["6.3","5001","新店村防渗渠维修"]
["6.3.1","500101","土方开挖工程"]
["6.3.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["6.3.1.1.1","500101002024","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土及原防渗渠\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"22.000"]
["6.3.2","500103","土石方填筑工程"]
["6.3.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["6.3.2.1.1","500103001024","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"22.000"]
["6.3.3","500109","混凝土工程"]
["6.3.3.1","500109001","普通混凝土"]
["6.3.3.1.1","500109001107","C25砼防渗渠道\n【项目特征】\n1、部位及类型：防渗渠\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗等级W4，抗冻等级F50\n4、含模板、分缝、沥青砂浆及泡沫板填缝等","m3",null,"22.000"]
[]
["6.4","5001","村部泵站泵房拆建"]
["6.4.1","500102","石方开挖工程"]
["6.4.1.1","500102001","一般石方开挖"]
["6.4.1.1.1","500102001019","原泵房拆除\n【项目特征】\n1、拆除类型：原泵房\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","项",null,"1.000"]
["6.4.1.2","500109001","普通混凝土"]
["6.4.1.2.1","500109001108","新建泵房\n【项目特征】\n1、含内外装修、强弱电、门窗、给排水等","m2",null,"32.000"]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第33页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["6.4.1.2.2","500109001109","C25砼出水池侧墙修补\n【项目特征】\n1、部位及类型：出水池侧墙 \n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：详见图纸及相关规范要求\n4、含原破损处清理、凿毛、开槽等预处理\n5、含模板、钢筋、脚手架等","m3",null,"1.000"]
[]
["6.5","5001","埠湖村防渗渠维修"]
["6.5.1","500101","土方开挖工程"]
["6.5.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["6.5.1.1.1","500101002025","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土及原防渗渠\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"78.000"]
["6.5.2","500103","土石方填筑工程"]
["6.5.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["6.5.2.1.1","500103001025","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"78.000"]
["6.5.3","500109","混凝土工程"]
["6.5.3.1","500109001","普通混凝土"]
["6.5.3.1.1","500109001110","C25砼防渗渠道\n【项目特征】\n1、部位及类型：防渗渠\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗等级W4，抗冻等级F50\n4、含模板、分缝、沥青砂浆及泡沫板填缝等","m3",null,"78.000"]
[]
["6.6","5001","南涧村防渗渠维修"]
["6.6.1","500101","土方开挖工程"]
["6.6.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["6.6.1.1.1","500101002026","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土及原防渗渠\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"34.000"]
["6.6.2","500103","土石方填筑工程",null,null,"1.000"]
["6.6.2.1","500103001","一般土方填筑",null,null,"1.000"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["建筑工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第34页 共34页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位",null,"工程数量",null,"备注"]
["6.6.2.1.1","500103001026","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"34.000"]
["6.6.3","500109","混凝土工程"]
["6.6.3.1","500109001","普通混凝土"]
["6.6.3.1.1","500109001111","C25砼防渗渠道\n【项目特征】\n1、部位及类型：防渗渠\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗等级W4，抗冻等级F50\n4、含模板、分缝、沥青砂浆及泡沫板填缝等","m3",null,"34.000"]
[]
["6.7","5001","红旗村防渗渠维修"]
["6.7.1","500101","土方开挖工程"]
["6.7.1.1","500101002","一般土方开挖"]
["6.7.1.1.1","500101002027","土方开挖整理\n【项目特征】\n1、土类分级：二类土及原防渗渠\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3",null,"32.000"]
["6.7.2","500103","土石方填筑工程"]
["6.7.2.1","500103001","一般土方填筑"]
["6.7.2.1.1","500103001027","土方回填压实\n【项目特征】\n1、土质及含水量：素土回填\n2、分层厚度及碾压遍数：分层回填压实，分层厚度20~30cm","m3",null,"32.000"]
["6.7.3","500109","混凝土工程"]
["6.7.3.1","500109001","普通混凝土"]
["6.7.3.1.1","500109001112","C25砼防渗渠道\n【项目特征】\n1、部位及类型：防渗渠\n2、设计龄期、强度等级及配合比：C25\n3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗等级W4，抗冻等级F50\n4、含模板、分缝、沥青砂浆及泡沫板填缝等","m3",null,"32.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]

{"sheet":"3.4 表1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单","index":1,"n_rows":385,"n_cols":8,"rows_kept":385,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,2,2,3],[2,5,2,6],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,0,21,7],[23,3,23,7],[24,0,24,7],[25,0,25,5],[25,6,25,7],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[40,2,40,3],[40,5,40,6],[41,2,41,3],[41,5,41,6],[42,2,42,3],[42,5,42,6],[43,2,43,3],[43,5,43,6],[44,2,44,3],[44,5,44,6],[45,2,45,3],[45,5,45,6],[46,2,46,3],[46,5,46,6],[47,0,47,7],[49,3,49,7],[50,0,50,7],[51,0,51,5],[51,6,51,7],[52,2,52,3],[52,5,52,6],[53,2,53,3],[53,5,53,6],[54,2,54,3],[54,5,54,6],[55,2,55,3],[55,5,55,6],[56,2,56,3],[56,5,56,6],[57,0,58,0],[57,1,58,1],[57,2,58,3],[57,4,58,4],[57,5,58,6],[57,7,58,7],[59,2,59,3],[59,5,59,6],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,2,61,3],[60,4,61,4],[60,5,61,6],[60,7,61,7],[62,2,62,3],[62,5,62,6],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[63,2,64,3],[63,4,64,4],[63,5,64,6],[63,7,64,7],[65,2,65,3],[65,5,65,6],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,6],[66,7,67,7],[68,2,68,3],[68,5,68,6],[69,2,69,3],[69,5,69,6],[70,2,70,3],[70,5,70,6],[71,0,71,7],[72,3,72,7],[73,0,73,7],[74,0,74,5],[74,6,74,7],[75,2,75,3],[75,5,75,6],[76,2,76,3],[76,5,76,6],[77,2,77,3],[77,5,77,6],[78,2,78,3],[78,5,78,6],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[79,2,80,3],[79,4,80,4],[79,5,80,6],[79,7,80,7],[81,2,81,3],[81,5,81,6],[82,0,83,0],[82,1,83,1],[82,2,83,3],[82,4,83,4],[82,5,83,6],[82,7,83,7],[84,2,84,3],[84,5,84,6],[85,2,85,3],[85,5,85,6],[86,2,86,3],[86,5,86,6],[87,2,87,3],[87,5,87,6],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[88,2,89,3],[88,4,89,4],[88,5,89,6],[88,7,89,7],[90,2,90,3],[90,5,90,6],[91,2,91,3],[91,5,91,6],[92,2,92,3],[92,5,92,6],[93,2,93,3],[93,5,93,6],[94,2,94,3],[94,5,94,6],[95,0,95,7],[97,3,97,7],[98,0,98,7],[99,0,99,5],[99,6,99,7],[100,2,100,3],[100,5,100,6],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[101,2,102,3],[101,4,102,4],[101,5,102,6],[101,7,102,7],[103,2,103,3],[103,5,103,6],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[104,2,105,3],[104,4,105,4],[104,5,105,6],[104,7,105,7],[106,2,106,3],[106,5,106,6],[107,2,107,3],[107,5,107,6],[108,2,108,3],[108,5,108,6],[109,2,109,3],[109,5,109,6],[110,2,110,3],[110,5,110,6],[111,2,111,3],[111,5,111,6],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[112,2,113,3],[112,4,113,4],[112,5,113,6],[112,7,113,7],[114,2,114,3],[114,5,114,6],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[115,2,116,3],[115,4,116,4],[115,5,116,6],[115,7,116,7],[117,2,117,3],[117,5,117,6],[118,0,118,7],[119,3,119,7],[120,0,120,7],[121,0,121,5],[121,6,121,7],[122,2,122,3],[122,5,122,6],[123,2,123,3],[123,5,123,6],[124,2,124,3],[124,5,124,6],[125,2,125,3],[125,5,125,6],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[126,2,127,3],[126,4,127,4],[126,5,127,6],[126,7,127,7],[128,2,128,3],[128,5,128,6],[129,0,130,0],[129,1,130,1],[129,2,130,3],[129,4,130,4],[129,5,130,6],[129,7,130,7],[131,2,131,3],[131,5,131,6],[132,2,132,3],[132,5,132,6],[133,2,133,3],[133,5,133,6],[134,2,134,3],[134,5,134,6],[135,2,135,3],[135,5,135,6],[136,2,136,3],[136,5,136,6],[137,2,137,3],[137,5,137,6],[138,2,138,3],[138,5,138,6],[139,2,139,3],[139,5,139,6],[140,2,140,3],[140,5,140,6],[141,2,141,3],[141,5,141,6],[142,2,142,3],[142,5,142,6],[143,2,143,3],[143,5,143,6],[144,0,144,7],[145,3,145,7],[146,0,146,7],[147,0,147,5],[147,6,147,7],[148,2,148,3],[148,5,148,6],[149,2,149,3],[149,5,149,6],[150,2,150,3],[150,5,150,6],[151,2,151,3],[151,5,151,6],[152,2,152,3],[152,5,152,6],[153,2,153,3],[153,5,153,6],[154,2,154,3],[154,5,154,6],[155,2,155,3],[155,5,155,6],[156,2,156,3],[156,5,156,6],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[157,2,158,3],[157,4,158,4],[157,5,158,6],[157,7,158,7],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[159,2,160,3],[159,4,160,4],[159,5,160,6],[159,7,160,7],[161,2,161,3],[161,5,161,6],[162,0,163,0],[162,1,163,1],[162,2,163,3],[162,4,163,4],[162,5,163,6],[162,7,163,7],[164,2,164,3],[164,5,164,6],[165,2,165,3],[165,5,165,6],[166,2,166,3],[166,5,166,6],[167,0,167,7],[169,3,169,7],[170,0,170,7],[171,0,171,5],[171,6,171,7],[172,2,172,3],[172,5,172,6],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[173,2,174,3],[173,4,174,4],[173,5,174,6],[173,7,174,7],[175,2,175,3],[175,5,175,6],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[176,2,177,3],[176,4,177,4],[176,5,177,6],[176,7,177,7],[178,2,178,3],[178,5,178,6],[179,2,179,3],[179,5,179,6],[180,2,180,3],[180,5,180,6],[181,2,181,3],[181,5,181,6],[182,2,182,3],[182,5,182,6],[183,2,183,3],[183,5,183,6],[184,2,184,3],[184,5,184,6],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[185,2,186,3],[185,4,186,4],[185,5,186,6],[185,7,186,7],[187,2,187,3],[187,5,187,6],[188,2,188,3],[188,5,188,6],[189,2,189,3],[189,5,189,6],[190,0,190,7],[191,3,191,7],[192,0,192,7],[193,0,193,5],[193,6,193,7],[194,2,194,3],[194,5,194,6],[195,2,195,3],[195,5,195,6],[196,2,196,3],[196,5,196,6],[197,2,197,3],[197,5,197,6],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[198,2,199,3],[198,4,199,4],[198,5,199,6],[198,7,199,7],[200,2,200,3],[200,5,200,6],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[201,2,202,3],[201,4,202,4],[201,5,202,6],[201,7,202,7],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[203,2,204,3],[203,4,204,4],[203,5,204,6],[203,7,204,7],[205,2,205,3],[205,5,205,6],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[206,2,207,3],[206,4,207,4],[206,5,207,6],[206,7,207,7],[208,2,208,3],[208,5,208,6],[209,2,209,3],[209,5,209,6],[210,2,210,3],[210,5,210,6],[211,2,211,3],[211,5,211,6],[212,2,212,3],[212,5,212,6],[213,0,213,7],[214,3,214,7],[215,0,215,7],[216,0,216,5],[216,6,216,7],[217,2,217,3],[217,5,217,6],[218,2,218,3],[218,5,218,6],[219,2,219,3],[219,5,219,6],[220,2,220,3],[220,5,220,6],[221,2,221,3],[221,5,221,6],[222,2,222,3],[222,5,222,6],[223,2,223,3],[223,5,223,6],[224,2,224,3],[224,5,224,6],[225,2,225,3],[225,5,225,6],[226,2,226,3],[226,5,226,6],[227,2,227,3],[227,5,227,6],[228,2,228,3],[228,5,228,6],[229,2,229,3],[229,5,229,6],[230,2,230,3],[230,5,230,6],[231,2,231,3],[231,5,231,6],[232,2,232,3],[232,5,232,6],[233,2,233,3],[233,5,233,6],[234,2,234,3],[234,5,234,6],[235,2,235,3],[235,5,235,6],[236,0,236,7],[238,3,238,7],[239,0,239,7],[240,0,240,5],[240,6,240,7],[241,2,241,3],[241,5,241,6],[242,2,242,3],[242,5,242,6],[243,2,243,3],[243,5,243,6],[244,2,244,3],[244,5,244,6],[245,2,245,3],[245,5,245,6],[246,2,246,3],[246,5,246,6],[247,2,247,3],[247,5,247,6],[248,2,248,3],[248,5,248,6],[249,2,249,3],[249,5,249,6],[250,2,250,3],[250,5,250,6],[251,2,251,3],[251,5,251,6],[252,2,252,3],[252,5,252,6],[253,2,253,3],[253,5,253,6],[254,2,254,3],[254,5,254,6],[255,2,255,3],[255,5,255,6],[256,2,256,3],[256,5,256,6],[257,2,257,3],[257,5,257,6],[258,2,258,3],[258,5,258,6],[259,2,259,3],[259,5,259,6],[260,2,260,3],[260,5,260,6],[261,2,261,3],[261,5,261,6],[262,0,262,7],[264,3,264,7],[265,0,265,7],[266,0,266,5],[266,6,266,7],[267,2,267,3],[267,5,267,6],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[268,2,269,3],[268,4,269,4],[268,5,269,6],[268,7,269,7],[270,2,270,3],[270,5,270,6],[271,2,271,3],[271,5,271,6],[272,2,272,3],[272,5,272,6],[273,2,273,3],[273,5,273,6],[274,2,274,3],[274,5,274,6],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[275,2,276,3],[275,4,276,4],[275,5,276,6],[275,7,276,7],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[277,2,278,3],[277,4,278,4],[277,5,278,6],[277,7,278,7],[279,2,279,3],[279,5,279,6],[280,2,280,3],[280,5,280,6],[281,2,281,3],[281,5,281,6],[282,2,282,3],[282,5,282,6],[283,2,283,3],[283,5,283,6],[284,0,284,7],[285,3,285,7],[286,0,286,7],[287,0,287,5],[287,6,287,7],[288,2,288,3],[288,5,288,6],[289,2,289,3],[289,5,289,6],[290,2,290,3],[290,5,290,6],[291,2,291,3],[291,5,291,6],[292,2,292,3],[292,5,292,6],[293,2,293,3],[293,5,293,6],[294,2,294,3],[294,5,294,6],[295,2,295,3],[295,5,295,6],[296,2,296,3],[296,5,296,6],[297,0,298,0],[297,1,298,1],[297,2,298,3],[297,4,298,4],[297,5,298,6],[297,7,298,7],[299,0,300,0],[299,1,300,1],[299,2,300,3],[299,4,300,4],[299,5,300,6],[299,7,300,7],[301,2,301,3],[301,5,301,6],[302,0,303,0],[302,1,303,1],[302,2,303,3],[302,4,303,4],[302,5,303,6],[302,7,303,7],[304,2,304,3],[304,5,304,6],[305,2,305,3],[305,5,305,6],[306,2,306,3],[306,5,306,6],[307,2,307,3],[307,5,307,6],[308,0,308,7],[310,3,310,7],[311,0,311,7],[312,0,312,5],[312,6,312,7],[313,2,313,3],[313,5,313,6],[314,0,315,0],[314,1,315,1],[314,2,315,3],[314,4,315,4],[314,5,315,6],[314,7,315,7],[316,2,316,3],[316,5,316,6],[317,2,317,3],[317,5,317,6],[318,2,318,3],[318,5,318,6],[319,2,319,3],[319,5,319,6],[320,2,320,3],[320,5,320,6],[321,2,321,3],[321,5,321,6],[322,2,322,3],[322,5,322,6],[323,0,324,0],[323,1,324,1],[323,2,324,3],[323,4,324,4],[323,5,324,6],[323,7,324,7],[325,2,325,3],[325,5,325,6],[326,0,327,0],[326,1,327,1],[326,2,327,3],[326,4,327,4],[326,5,327,6],[326,7,327,7],[328,2,328,3],[328,5,328,6],[329,2,329,3],[329,5,329,6],[330,2,330,3],[330,5,330,6],[331,0,331,7],[333,3,333,7],[334,0,334,7],[335,0,335,5],[335,6,335,7],[336,2,336,3],[336,5,336,6],[337,0,338,0],[337,1,338,1],[337,2,338,3],[337,4,338,4],[337,5,338,6],[337,7,338,7],[339,2,339,3],[339,5,339,6],[340,2,340,3],[340,5,340,6],[341,2,341,3],[341,5,341,6],[342,2,342,3],[342,5,342,6],[343,2,343,3],[343,5,343,6],[344,2,344,3],[344,5,344,6],[345,2,345,3],[345,5,345,6],[346,0,347,0],[346,1,347,1],[346,2,347,3],[346,4,347,4],[346,5,347,6],[346,7,347,7],[348,0,349,0],[348,1,349,1],[348,2,349,3],[348,4,349,4],[348,5,349,6],[348,7,349,7],[350,2,350,3],[350,5,350,6],[351,2,351,3],[351,5,351,6],[352,2,352,3],[352,5,352,6],[353,2,353,3],[353,5,353,6],[354,2,354,3],[354,5,354,6],[355,0,355,7],[357,3,357,7],[358,0,358,7],[359,0,359,5],[359,6,359,7],[360,2,360,3],[360,5,360,6],[361,0,362,0],[361,1,362,1],[361,2,362,3],[361,4,362,4],[361,5,362,6],[361,7,362,7],[363,0,364,0],[363,1,364,1],[363,2,364,3],[363,4,364,4],[363,5,364,6],[363,7,364,7],[365,2,365,3],[365,5,365,6],[366,2,366,3],[366,5,366,6],[367,2,367,3],[367,5,367,6],[368,2,368,3],[368,5,368,6],[369,2,369,3],[369,5,369,6],[370,2,370,3],[370,5,370,6],[371,2,371,3],[371,5,371,6],[372,2,372,3],[372,5,372,6],[373,2,373,3],[373,5,373,6],[374,2,374,3],[374,5,374,6],[375,2,375,3],[375,5,375,6],[376,2,376,3],[376,5,376,6],[377,2,377,3],[377,5,377,6],[378,2,378,3],[378,5,378,6],[379,2,379,3],[379,5,379,6],[380,2,380,3],[380,5,380,6],[381,2,381,3],[381,5,381,6],[382,2,382,3],[382,5,382,6],[383,0,383,7],[384,3,384,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第1页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["1","50","邵店镇"]
["1.1","5002","邵店镇安装工程"]
["1.1.1","500202","刘冲村"]
["1.1.1.1","500202005","闸门设备安装"]
["1.1.1.1.1","500202005001","PZJY100*100cm机闸一体闸门安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、形式：PZJY100*100cm机闸一体闸门（甲供材）",null,"扇","4.000"]
["1.1.1.1.2","500202005002","PZJY80*80cm机闸一体闸门安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、形式：PZJY80*80cm机闸一体闸门（甲供材）",null,"扇","2.000"]
["1.1.1.1.3","500202005003","PZJY60*60cm机闸一体闸门安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、形式：PZJY60*60cm机闸一体闸门（甲供材）",null,"扇","15.000"]
["1.1.1.2","500202003","启闭机设备安装"]
["1.1.1.2.1","500202003001","手动螺杆式启闭机5t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机5t（甲供材）",null,"台","3.000"]
["1.1.1.2.2","500202003002","手动螺杆式启闭机1t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机1t（甲供材）",null,"台","8.000"]
["1.1.2","500202","朱圩村"]
["1.1.2.1","500202005","闸门设备安装"]
["1.1.2.1.1","500202005004","PZJY100*100cm机闸一体闸门安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、形式：PZJY100*100cm机闸一体闸门（甲供材）",null,"扇","1.000"]
["1.1.2.2","500202003","启闭机设备安装"]
["1.1.2.2.1","500202003003","手动螺杆式启闭机5t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机5t（甲供材）",null,"台","3.000"]
["1.1.2.2.2","500202003004","手动螺杆式启闭机1t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机1t（甲供材）",null,"台","8.000"]
["1.1.3","500202","西鲍村"]
["1.1.3.1","500202003","启闭机设备安装"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第2页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["1.1.3.1.1","500202003006","手动螺杆式启闭机1t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机1t（甲供材）",null,"台","5.000"]
["1.1.4","500202","友谊村"]
["1.1.4.1","500202003","启闭机设备安装"]
["1.1.4.1.1","500202003007","手动螺杆式启闭机5t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机5t（甲供材）",null,"台","2.000"]
["1.1.4.1.2","500202003008","手动螺杆式启闭机1t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机1t（甲供材）",null,"台","8.000"]
["2","50","时集镇"]
["2.1","5002","时集镇安装工程"]
["2.1.1","500201","陈刘村刘西泵站"]
["2.1.1.1","500201002","水泵-水轮机设备安装"]
["2.1.1.1.1","500201002001","350HW-8混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：350HW-8混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["2.1.2","500202","陈刘村"]
["2.1.2.1","500202005","闸门设备安装"]
["2.1.2.1.1","500202005005","PZJY100*100cm机闸一体闸门安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、形式：PZJY100*100cm机闸一体闸门（甲供材）",null,"扇","3.000"]
["2.1.2.2","500202003","启闭机设备安装"]
["2.1.2.2.1","500202003009","手动螺杆式启闭机5t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机5t（甲供材）",null,"台","5.000"]
["2.1.3","500202","敬元村"]
["2.1.3.1","500202003","启闭机设备安装"]
["2.1.3.1.1","500202003011","手动螺杆式启闭机5t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机5t（甲供材）",null,"台","10.000"]
["3","50","马陵山镇"]
["3.1","5002","马陵山镇安装工程"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第3页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["3.1.1","500201","曹庄站"]
["3.1.1.1","500201002","水泵-水轮机设备安装"]
["3.1.1.1.1","500201002002","350HW-8混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：350HW-8混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["3.1.1.2","500201013","水力机械辅助设备安装"]
["3.1.1.2.1","500201013001","SZG-8型水环式真空泵安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：SZG-8型水环式真空泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运\n3、包括配套电机、水箱、管路、阀门及安装辅材",null,"套","1.000"]
[]
["3.1.1.3","500202008","压力管安装"]
["3.1.1.3.1","500202008001","DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","18.000"]
[]
["3.1.1.4","500201024","控制、保护、测量及信号系统设备安装"]
["3.1.1.4.1","500201024056","电机控制柜(37kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","1.000"]
[]
["3.1.1.5","500201018","电缆安装及敷设"]
["3.1.1.5.1","500201018049","电缆购置安装 电力电缆 ≤1kV\n【项目特征】\n1、型号、规格：电力电缆 ≤1kV\n2、含电缆头购置安装和与设备的连接、含防火封堵及标志牌等、含电气设备交接试验\n3、含原设备拆除",null,"m","20.000",null,"采购安装"]
[]
["3.1.1.6","500201006","发电机-电动机设备安装"]
["3.1.1.6.1","500201006001","37KW(Y225S-4)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：37KW(Y225S-4)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["3.1.2","500201","土城南站"]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第4页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["3.1.2.1","500201002","水泵-水轮机设备安装"]
["3.1.2.1.1","500201002003","250HW-5混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：250HW-5混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["3.1.2.2","500202008","压力管安装"]
["3.1.2.2.1","500202008002","DN250铸铁泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","12.000"]
[]
["3.1.2.3","500201024","控制、保护、测量及信号系统设备安装"]
["3.1.2.3.1","500201024055","电机控制柜(15kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","1.000"]
[]
["3.1.2.4","500201006","发电机-电动机设备安装"]
["3.1.2.4.1","500201006002","15KW(Y200L-8)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：15KW(Y200L-8)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["3.1.3","500201","大和四站"]
["3.1.3.1","500202008","压力管安装"]
["3.1.3.1.1","500202008003","DN250铸铁泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","12.000"]
[]
["3.1.4","500201","联合一站、联合二站"]
["3.1.4.1","500201002","水泵-水轮机设备安装"]
["3.1.4.1.1","500201002004","250HW-5混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：250HW-5混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","2.000"]
["3.1.4.2","500202008","压力管安装"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第5页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["3.1.4.2.1","500202008004","DN250铸铁泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","20.000"]
[]
["3.1.4.3","500201024","控制、保护、测量及信号系统设备安装"]
["3.1.4.3.1","500201024057","电机控制柜(15kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","2.000"]
[]
["3.1.4.4","500201006","发电机-电动机设备安装"]
["3.1.4.4.1","500201006003","15KW(Y200L-8)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：15KW(Y200L-8)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","2.000"]
["3.1.5","500201","张网2站"]
["3.1.5.1","500201002","水泵-水轮机设备安装"]
["3.1.5.1.1","500201002005","250HW-5混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：250HW-5混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["3.1.5.2","500202008","压力管安装"]
["3.1.5.2.1","500202008005","DN250铸铁泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","7.000"]
[]
["3.1.5.3","500201024","控制、保护、测量及信号系统设备安装",null,null,"1.000"]
["3.1.5.3.1","500201024058","电机控制柜(15kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","1.000"]
[]
["3.1.5.4","500201006","发电机-电动机设备安装"]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第6页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["3.1.5.4.1","500201006004","15KW(Y200L-8)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：15KW(Y200L-8)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["3.1.6","500201","大和站"]
["3.1.6.1","500201013","水力机械辅助设备安装"]
["3.1.6.1.1","500201013002","SZG-8型水环式真空泵安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：SZG-8型水环式真空泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运\n3、包括配套电机、水箱、管路、阀门及安装辅材",null,"套","1.000"]
[]
["3.1.6.2","500201024","控制、保护、测量及信号系统设备安装"]
["3.1.6.2.1","500201024059","电机控制柜(30kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","2.000"]
[]
["3.1.6.3","500201034","其他设备安装"]
["3.1.6.3.1","500201034001","皮带购置安装",null,"根","6.000"]
["3.1.7","500201","尚河站"]
["3.1.7.1","500201002","水泵-水轮机设备安装"]
["3.1.7.1.1","500201002006","400HW-8混流泵(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：400HW-8混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["3.1.7.2","500201005","发电机设备安装"]
["3.1.7.2.1","500201005001","50KW柴油发电机安装（甲供材）",null,"套","1.000"]
["3.1.8","500201","宋庄站"]
["3.1.8.1","500201002","水泵-水轮机设备安装"]
["3.1.8.1.1","500201002007","300HW-5混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：300HW-5混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["3.1.8.2","500201006","发电机-电动机设备安装"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第7页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["3.1.8.2.1","500201006005","30KW(Y200L-4)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：30KW(Y200L-4)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["4","50","双塘镇"]
["4.1","5002","双塘镇安装工程"]
["4.1.1","500201","刘庄泵站"]
["4.1.1.1","500201002","水泵-水轮机设备安装"]
["4.1.1.1.1","500201002008","350HW-8混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：350HW-8混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["4.1.1.1.2","500201002014","300HW-5混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：300HW-5混流泵混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["4.1.1.2","500202008","压力管安装"]
["4.1.1.2.1","500202008006","DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","15.000"]
[]
["4.1.1.2.2","500202008011","DN300泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN300泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","15.000"]
[]
["4.1.1.3","500201024","控制、保护、测量及信号系统设备安装"]
["4.1.1.3.1","500201024067","电机控制柜(30kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","1.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第8页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["4.1.1.3.2","500201024068","电机控制柜(15kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","1.000"]
[]
["4.1.1.4","500201018","电缆安装及敷设"]
["4.1.1.4.1","500201018050","电缆购置安装 电力电缆 ≤1kV\n【项目特征】\n1、型号、规格：电力电缆 ≤1kV\n2、含电缆头购置安装和与设备的连接、含防火封堵及标志牌等、含电气设备交接试验\n3、含原设备拆除",null,"m","30.000",null,"采购安装"]
[]
["4.1.1.5","500201006","发电机-电动机设备安装"]
["4.1.1.5.1","500201006006","30KW(Y200L-4)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：30KW(Y200L-4)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["4.1.1.5.2","500201006011","15KW(Y200L-8)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：15KW(Y200L-8)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["4.1.2","500201","团结泵站"]
["4.1.2.1","500201002","水泵-水轮机设备安装"]
["4.1.2.1.1","500201002009","250HW-5混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：250HW-5混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","2.000"]
["4.1.2.2","500201018","电缆安装及敷设"]
["4.1.2.2.1","500201018051","电缆购置安装 电力电缆 ≤1kV\n【项目特征】\n1、型号、规格：电力电缆 ≤1kV\n2、含电缆头购置安装和与设备的连接、含防火封堵及标志牌等、含电气设备交接试验\n3、含原设备拆除",null,"m","50.000",null,"采购安装"]
[]
["4.1.2.3","500201006","发电机-电动机设备安装"]
["4.1.2.3.1","500201006007","15KW(Y200L-8)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：15KW(Y200L-8)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","2.000"]
["4.1.2.4","500201034","其他设备安装"]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第9页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["4.1.2.4.1","500201034003","皮带购置安装",null,"根","4.000"]
["4.1.3","500201","袁湖孟庄站"]
["4.1.3.1","500202008","压力管安装"]
["4.1.3.1.1","500202008012","DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","15.000"]
[]
["4.1.3.2","500201024","控制、保护、测量及信号系统设备安装"]
["4.1.3.2.1","500201024065","电机控制柜(30kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","1.000"]
[]
["4.1.3.2.2","500201024066","电机控制柜(15kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","1.000"]
[]
["4.1.3.3","500201018","电缆安装及敷设"]
["4.1.3.3.1","500201018052","电缆购置安装 电力电缆 ≤1kV\n【项目特征】\n1、型号、规格：电力电缆 ≤1kV\n2、含电缆头购置安装和与设备的连接、含防火封堵及标志牌等、含电气设备交接试验\n3、含原设备拆除",null,"m","30.000",null,"采购安装"]
[]
["4.1.3.4","500201006","发电机-电动机设备安装"]
["4.1.3.4.1","500201006012","30KW(Y200L-4)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：30KW(Y200L-4)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["4.1.3.4.2","500201006013","15KW(Y200L-8)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：15KW(Y200L-8)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["4.1.4","500202","沙沟村小水库节制闸"]
["4.1.4.1","500202005","闸门设备安装"]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第10页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["4.1.4.1.1","500202005006","2.8*1.8铸铁闸门安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、形式：2.8*1.8铸铁闸门（甲供材）\n2、含原闸门拆除",null,"扇","1.000"]
["4.1.4.2","500202003","启闭机设备安装"]
["4.1.4.2.1","500202003012","QL-1×100KN-SD启闭机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：QL-1×100KN-SD启闭机（甲供材）\n2、含原启闭机拆除",null,"台","1.000"]
["4.1.5","500202","双井村节制闸"]
["4.1.5.1","500202005","闸门设备安装"]
["4.1.5.1.1","500202005007","1.8*1铸铁闸门安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、形式：1.8*1铸铁闸门（甲供材）\n2、含原闸门拆除",null,"扇","3.000"]
["4.1.5.2","500202003","启闭机设备安装"]
["4.1.5.2.1","500202003013","手动螺杆式启闭机5t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机5t（甲供材）\n2、含原启闭机拆除",null,"台","3.000"]
["4.1.6","500202","中干渠下游节制闸1、2维修"]
["4.1.6.1","500202005","闸门设备安装"]
["4.1.6.1.1","500202005008","1.8*1铸铁闸门安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、形式：1.8*1铸铁闸门（甲供材）\n2、含原闸门拆除",null,"扇","2.000"]
["4.1.6.2","500202003","启闭机设备安装"]
["4.1.6.2.1","500202003014","手动螺杆式启闭机5t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机5t（甲供材）\n2、含原启闭机拆除",null,"台","2.000"]
["4.1.7","500202","叶庄村节制闸"]
["4.1.7.1","500202005","闸门设备安装"]
["4.1.7.1.1","500202005009","1.5*1铸铁闸门安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、形式：1.5*1铸铁闸门（甲供材）\n2、含原闸门拆除",null,"扇","2.000"]
["4.1.7.2","500202003","启闭机设备安装"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第11页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["4.1.7.2.1","500202003015","手动螺杆式启闭机2t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机2t（甲供材）\n2、含原启闭机拆除",null,"台","2.000"]
["4.1.8","500202","古木村古木河节制闸"]
["4.1.8.1","500202003","启闭机设备安装"]
["4.1.8.1.1","500202003016","手动螺杆式启闭机5t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机5t（甲供材）\n2、含原启闭机拆除",null,"台","2.000"]
["4.1.9","500202","凉泉村排涝沟闸"]
["4.1.9.1","500202005","闸门设备安装"]
["4.1.9.1.1","500202005010","1.8*1.5铸铁闸门安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、形式：1.8*1.5铸铁闸门（甲供材）\n2、含原闸门拆除",null,"扇","2.000"]
["4.1.9.2","500202003","启闭机设备安装"]
["4.1.9.2.1","500202003017","手动螺杆式启闭机3t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机3t（甲供材）\n2、含原启闭机拆除",null,"台","2.000"]
["4.1.10","500202","九墩村小水库及南北闸"]
["4.1.10.1","500202005","闸门设备安装"]
["4.1.10.1.1","500202005011","1.5*1铸铁闸门安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、形式：1.5*1铸铁闸门（甲供材）\n2、含原闸门拆除",null,"扇","2.000"]
["4.1.10.2","500202003","启闭机设备安装"]
["4.1.10.2.1","500202003018","手动螺杆式启闭机3t安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：手动螺杆式启闭机3t（甲供材）\n2、含原启闭机拆除",null,"台","2.000"]
["5","50","阿湖镇"]
["5.1","5002","阿湖镇安装工程"]
["5.1.1","500201","三里村泵站"]
["5.1.1.1","500202008","压力管安装"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第12页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["5.1.1.1.1","500202008017","DN300泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN300泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","4.000"]
[]
["5.1.2","500201","鸣九村泵站"]
["5.1.2.1","500201002","水泵-水轮机设备安装"]
["5.1.2.1.1","500201002018","350ZLB混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：350ZLB混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["5.1.2.1.2","500201002019","300ZLB混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：300ZLB混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["5.1.2.2","500202008","压力管安装"]
["5.1.2.2.1","500202008018","DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","15.000"]
[]
["5.1.2.2.2","500202008019","DN300泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN300泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","12.000"]
[]
["5.1.2.3","500201006","发电机-电动机设备安装"]
["5.1.2.3.1","500201006019","30KW(Y200L-4)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：30KW(Y200L-4)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["5.1.2.3.2","500201006020","22KW(Y200L-4)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：22KW(Y200L-4)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["5.1.3","500202","三里村闸门"]
["5.1.3.1","500202005","闸门设备安装"]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第13页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["5.1.3.1.1","500202005014","PZJY60*60cm机闸一体闸门安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、形式：PZJY60*60cm机闸一体闸门（甲供材）",null,"扇","8.000"]
["6","50","新店镇"]
["6.1","5002","新店镇安装工程"]
["6.1.1","500201","马庄村陆庄站"]
["6.1.1.1","500201002","水泵-水轮机设备安装"]
["6.1.1.1.1","500201002020","350HW-8混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：350HW-8混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["6.1.1.1.2","500201002021","300HW-5混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：300HW-5混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["6.1.1.2","500202008","压力管安装"]
["6.1.1.2.1","500202008020","DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","15.000"]
[]
["6.1.1.2.2","500202008021","DN300泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN300泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","15.000"]
[]
["6.1.1.3","500201024","控制、保护、测量及信号系统设备安装"]
["6.1.1.3.1","500201024069","电机控制柜(30kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","1.000"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第14页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["6.1.1.3.2","500201024070","电机控制柜(15kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","1.000"]
[]
["6.1.1.4","500201006","发电机-电动机设备安装"]
["6.1.1.4.1","500201006021","30KW(Y200L-8)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：30KW(Y200L-8)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["6.1.1.4.2","500201006022","15KW(Y200L-4)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：15KW(Y200L-4)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["6.1.2","500201","村部泵站"]
["6.1.2.1","500201002","水泵-水轮机设备安装"]
["6.1.2.1.1","500201002022","300HW-5混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：300HW-5混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","2.000"]
["6.1.2.2","500201013","水力机械辅助设备安装"]
["6.1.2.2.1","500201013003","SZG-8型水环式真空泵安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：SZG-8型水环式真空泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运\n3、包括配套电机、水箱、管路、阀门及安装辅材",null,"套","1.000"]
[]
["6.1.2.3","500202008","压力管安装"]
["6.1.2.3.1","500202008022","DN300泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN300泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","12.000"]
[]
["6.1.2.4","500201024","控制、保护、测量及信号系统设备安装"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第15页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["6.1.2.4.1","500201024072","电机控制柜(15kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","2.000"]
[]
["6.1.2.5","500201006","发电机-电动机设备安装"]
["6.1.2.5.1","500201006024","15KW(Y200L-4)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：15KW(Y200L-4)电动机甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","2.000"]
["6.1.3","500201","大湖泵站"]
["6.1.3.1","500201002","水泵-水轮机设备安装"]
["6.1.3.1.1","500201002023","350HW-8混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：350HW-8混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["6.1.3.1.2","500201002024","400HW-8混流泵安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号、规格：400HW-8混流泵（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["6.1.3.2","500202008","压力管安装"]
["6.1.3.2.1","500202008023","DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","15.000"]
[]
["6.1.3.2.2","500202008024","DN400泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、DN400泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）（甲供材）\n2、含原管道及管件拆除、外运",null,"m","15.000"]
[]
["6.1.3.3","500201024","控制、保护、测量及信号系统设备安装"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["设备采购和安装工程分类分项工程量清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":5},"第16页 共16页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程数量",null,"备注"]
["6.1.3.3.1","500201024073","电机控制柜(30kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","1.000"]
[]
["6.1.3.3.2","500201024074","电机控制柜(15kw)安装(甲供材)\n【项目特征】\n1、型号规格：GGD\n2、含防火封堵\n3、含电气设备交接试验、调试及二次搬运\n4、含接线端子及基础槽钢\n5、含原设备拆除",null,"套","1.000"]
[]
["6.1.3.4","500201006","发电机-电动机设备安装",null,null,"1.000"]
["6.1.3.4.1","500201006025","30KW(Y200L-8)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：30KW(Y200L-8)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
["6.1.3.4.2","500201006026","37KW(Y225S-4)电动机安装（甲供材）\n【项目特征】\n1、型号、规格：37KW(Y225S-4)电动机（甲供材）\n2、含原设备拆除、外运",null,"套","1.000"]
{"$rows_empty":16}
[{"$nulls":3},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]

{"sheet":"3.5 表1-4措施项目清单","index":2,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[39,0,39,4],[41,2,41,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,"备注"]
["1","环境保护措施",null,"20000.00元"]
["2","安全文明措施"]
["3","扬尘防治费"]
["4","临时工程"]
["5","交通工程"]
["6","保险费"]
{"$rows_empty":32}
[null,null,"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]

{"sheet":"3.8 安全文明措施费分解表","index":3,"n_rows":64,"n_cols":9,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,7],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[13,7,13,8],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[15,5,15,6],[15,7,15,8],[16,5,16,6],[16,7,16,8],[17,5,17,6],[17,7,17,8],[18,5,18,6],[18,7,18,8],[19,5,19,6],[19,7,19,8],[20,5,20,6],[20,7,20,8],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[23,5,23,6],[23,7,23,8],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[25,0,25,8],[27,6,27,8],[28,0,28,8],[29,0,29,7],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[40,5,40,6],[40,7,40,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[49,5,49,6],[49,7,49,8],[50,5,50,6],[50,7,50,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[53,5,53,6],[53,7,53,8],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[59,5,59,6],[59,7,59,8],[60,5,60,6],[60,7,60,8],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[62,0,62,8],[63,6,63,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安全文明措施费分解表"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":7},"第1页 共2页"]
["序号","项目名称","计量单位","数量","单价（元）","合价（元）",null,"备注"]
["一","完善、改造和维护安全防护设施设备","元",""]
["1","现场临时用电防护","元","",{"$nulls":3},"用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡"]
["2","洞口、临边防护","元","",{"$nulls":3},"洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层"]
["3","机械设备防护","元","",{"$nulls":3},"钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护"]
["4","高处作业防护","元","",{"$nulls":3},"防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线"]
["5","交叉作业防护","元","",{"$nulls":3},"平面、立面交叉作业时的防护"]
["6","防火、防爆、防尘、防毒","元",""]
["7","防雷、防台风、防地质灾害","元",""]
["8","地下工程有害气体监测、通风","元",""]
["9","临时安全防护","元","",{"$nulls":3},"围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护"]
["10","安全警示标志","元","",{"$nulls":3},"警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯"]
["二","配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练","元",""]
["1","配备、维护、保养应急救援器材、设备","元","",{"$nulls":3},"应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新"]
["2","应急演练","元",""]
["三","重大危险源和事故隐患评估、监控和整改","元",""]
["1","重大危险源评估、监控与管理","元",""]
["2","事故隐患排查、评估和整改","元",""]
["四","安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设","元","",{"$nulls":3},"安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用"]
["五","配备和更新现场作业人员安全防护用品","元","",{"$nulls":3},"必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充"]
["六","安全文明生产宣传、教育、培训","元","",{"$nulls":3},"安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩"]
["七","安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用","元",""]
["八","安全设施及特种设备检测检验","元",""]
[]
[]
[{"$nulls":6},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]
["安全文明措施费分解表"]
["合同编号：XY2019-NTSLWX-SG\n工程名称：新沂市2019年度农田水利工程维修养护项目施工",{"$nulls":7},"第2页 共2页"]
["序号","项目名称","计量单位","数量","单价（元）","合价（元）",null,"备注"]
["九","文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护","元",""]
["1","现场布置","元","",{"$nulls":3},"现场围挡、五板一图、企业标志"]
["2","办公和生活设施","元","",{"$nulls":3},"施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备"]
["3","现场管理","元","",{"$nulls":3},"场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁"]
["十","其他与安全文明施工直接相关的内容","元","",{"$nulls":3},"含廉政建设费用"]
[null,"总计",null,""]
{"$rows_empty":26}
[{"$nulls":6},"【新点水利软件江苏版 V10.3.4】"]